**Стоимость работ по расчету максимального часового расхода газа, выполняемого ОАО «МОСГАЗ»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Вид потребителя** | **Характеристика объекта** | **Стоимость расчета с НДС, руб** |
| **1.1** | Индивидуальный жилой дом | Отапливаемая площадь дома менее 200 кв. м, при этом устанавливается один отопительный котел до 32 кВт и одна 4-х конфорочная плита с жаровым шкафом (ПГ-4) | Расчет максимального часового расхода не требуется, т.к. не превышает 5 куб.м. в час. |
| Отапливаемая площадь до 300 кв.м, при этом устанавливается отопительный котел до 42 кВт без газовой плиты |
| **1.2** | Индивидуальный жилой дом | Отапливаемая площадь дома от 301 до 500 кв. м, либо установленная мощность оборудования имеет расход более 5 куб.м. в час | 21 058,76\* |
| Отапливаемая площадь дома от 301 до 500 кв. м, либо установленная мощность оборудования имеет расход более 5 куб.м. в час. В здании имеется отапливаемый бассейн или приточная вентиляция | 27 376,39\* |
| **1.3** | Индивидуальный жилой дом | Отапливаемая площадь дома более 501 кв.м. | 34 842,67\* |
| Отапливаемая площадь дома более 501 кв.м. В здании имеется отапливаемый бассейн или приточная вентиляция | 45 295,47\* |
| **2.1** | Предприятия с установкой только технологического оборудования |  | Расчет максимального часового расхода газа не требуется, если максимальный расход газа не превышает 5 куб.м. в час |
| **2.2** | Предприятие с установкой только технологического оборудования | Расход газа более 5 куб.м. в час | 21 058,76 |
| **2.3** | Предприятие с установкой технологического и водогрейного оборудования на нужды горячего водоснабжения |  | 63 942,04 |
| **3.1** | Котельная предприятий без технологического газопотребляющего (теплопотребляющего) оборудования | Отапливаемая площадь менее 1000 кв.м. | 57 815,85\* |
| **3.2** | Котельная предприятий без технологического газопотребляющего (теплопотребляющего) оборудования | Отапливаемая площадь от 1000 до 5000 кв. м | 63 942,04\* |
| **3.3** | Котельная предприятий без технологического газопотребляющего (теплопотребляющего) оборудования | Отапливаемая площадь более 5000 кв. м | 102 230,68\* |
| **4.1** | Котельная предприятий с технологическим газопотребляющим (технопотребляющим) оборудованием | Отапливаемая площадь менее 1000 кв.м. | 86 723,78\* |
| **4.2** | Котельная предприятий с технологическим газопотребляющим (теплопотребляющим) оборудованием | Отапливаемая площадь от 1000 до 5000 кв.м. | 95 913,06\* |
| **4.3** | Котельная предприятий с технологическим газопотребляющим (технопотребляющим) оборудованием | Отапливаемая площадь более 5000 кв.м. | 153 346,02\* |
| **5** | Коллективная застройка |  | Индивидуально, согласно сметы. |

\*При наличии системы кондиционирования, работающей от газопотребляющего оборудования, применяется повышающий коэффициент К= 1,5